Author: Anu Joost
Last saved by: Asta Urb
Company: HLV

K O R R A L D U S

Haapsalu,	22.veebruar 2005 nr 133

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Tamme 7, Haapsalu)

Läbi vaadanud Angeli Korjuse (aadress Mulla 2-1, 90504 Haapsalu) 16. jaanuaril 2005 esitatud taotluse nr 7-2.15/761 elamu rekonstrueerimis- ja juurdeehitusprojekti projekteerimistingimuste saamiseks Tamme 7, Haapsalu kinnistul ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, § 63, ehitusseaduse § 19, Haapsalu linna ehitusmääruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Tamme 7 krundil asuva elamu rekonstrueerimis- ja juurdeehitusprojekti projekteerimistingimused nr 07-05 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks Angeli Korjusele (Mulla 2-1, 90504 Haapsalu) korralduse koopia saatmisega posti teel, ehituse- ja arhitektuurigrupile (A. Joost) koopia üleandmisega allkirja vastu.
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemise päevast.
4.	Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Martin Schwindt
Aselinnapea	Erko Kalev
	Linnasekretär

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 7/ 05 18.veebruar 2005

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse
korraldusega nr 133
22.veebruar 2005

Projekti nimetus | Elamu rekonstrueerimis- ja juurdeehitusprojekt
Krundi asukoht | Tamme 7, Haapsalu
Taotleja nimi | kinnistu omanik Angeli Korjus

Krundi andmed

katastritunnus 18301:011:0780, kinnistu registriosa number 5413, 
pindala 918m^2, maakasutuse sihtotstarve - 100% väikeelamumaa;

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: |

1.	Koostada elamu rekonstrueerimis- ja juurdeehitusprojekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70).
2.	Projekti koosseisus esitada asendiplaan M 1:500, millel on kantud krundi piirid, olemasolevad ja projekteeritavad hooned (nurgakoordinaadid L-EST süsteemis), ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud, puud jne.
4.	Projekti koosseisus antakse vaated, plaanid, lõiked mõõtkavas
      M  1:100 või M 1:50, detailid vastavalt vajadusele M 1:20, M 1:10.
5.	Juurdeehituse projekteerimisel lähtuda hoone olemasolevast arhitektuursest laadist (viimistlusmaterjalid, katusekalle, akende tüübid jms).Juurdeehitust ei või projekteerida ettepoole tänava ehitusjoont (vt lisa – hoonestatav ala), vaid nihkega hoone põhimahust tahapoole.
6.	Elamu olemasoleva katusealuse mahu eluruumideks projekteerimisel on võimalik, kui olemasolevat katust ei tõsteta. Katusekorruse valgustamiseks võimalik katuseaknad.
7.	Kuna tegemist on kaksikelamuga tuleb katusekatte materjal, välisviimistlusmaterjalid ja värvitoonid  projekteerida mõlemale hooneosale ühesugused. 
•	välisseinte viimistlusmaterjaliks värvitud puitlaudis;
•	katusekatteks plekk.
8.	Ruumilahendus lahendada vastavalt tellija soovidele. 
12.	Vajalik parkimine lahendada kinnistu piires.
13.	Lahendada krundi heakorrastus, haljastus ning olmeprügi kogumine.
14.	Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused taotleda omanikul 
15.	Projekteerimisel lähtuda Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Läänemaa Päästeteenistuses.
16.	Kui juurdeehitus projekteeritakse naaberkrundi piirile lähemale kui 5m, tuleb projekt kirjalikult kooskõlastada vastava piirinaabriga. 
Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris.

Lisad: | asendiskeem M 1:500

Tingimused
koostasid:

Linnaarhitekt               …. ..…………………………..   Anu Joost
Ehitusjärelevalveinsener   …………………………….   Mati Jets
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest