Author: Asta Urb
Company: Haapsalu Linnavalitsus

K O R R A L D U S

Haapsalu,	12. mai 2006 nr 383

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Paralepa ranna parklad, Haapsalu)

Munitsipaalomandis oleval maaüksusel Paralepa rand ja puhkeala asuvate parklate välja ehitamiseks on vajalik kinnitada projekteerimistingimused. Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, § 63, ehitusseaduse § 19, teeseaduse § 17 lg 1, § 19, Haapsalu linna ehitusmääruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Paralepa ranna parklate projekti projekteerimistingimused nr 20-06 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks ehitus- ja arhitektuurigrupile (A. Joost) koopia üleandmisega allkirja vastu.
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.	Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Martin Schwindt
Aselinnapea	Erko Kalev
	Linnasekretär

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr.20/ 06  “04”mai  2006

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 
nr 383     12. mai  2006

Projekti nimetus | Paralepa ranna parklate projekt
Krundi asukoht | Paralepa rand ja puhkeala
Taotleja nimi | Haapsalu Linnavalitsus

Krundi andmed

katastritunnus 18301:016:0001, 
pindala 1150728m^2, maakasutuse sihtotstarve - 90% üldmaa, 5%ärimaa, 5%transpordimaa

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: |

1.	Koostada parklate ehitusprojekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70).Projekt peab vastama Teeseaduse sätetele.
2.	Projekti koosseisus esitada  digitaalselt mõõdistatud asendiplaan M 1:500, millele on kantud krundipiir, kõrgusmärgid, suuremad puud,  ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud jne. Mõõdistada ja projekteerida projekteerimistingimuste lisas määratud maa-ala. 
3.	Projekti koosseisus antakse parklate projekt mõõtkavas M 1:500.
4.	Projektis anda parkimise skeemid. 
5.	Kavandada parklasse paigaldatav infostend.
6.	Anda liiklusmärkide paigaldamise skeem; Sissesõidu suunal vajalik parkimiskeelu märk.
7.	Projekteerida parklate sulgemise võimalused (nt bet. postide ja ketiga)
8.	Koostada parklate vertikaalplaneerimine, millel näidatud sadevete  äravool.
9.	Lahendada parklate drenaaž.
10.	Kavandada parklate kate (tolmuvaba) – soovitavalt kasutada freesitud asfalti, joonida parkimiskohad, nurgad markeerida klombitud sillutiskividega vms. 
11.	Juurdepääsuteed parklatesse – pikendada olemasolevaid asfaltkattega juurdepääsuteesid.
12.	Parklatesse kavandada välisvalgustus, mis viia kokku olemasoleva ranna valgustusega.
13.	Parkla projekteerimisel säilitada suured elujõulise männid. Võsa likvideerida.
14.	Karavanide platsi ümbritseva aed – remontida.
15.	Nähe ette prügikastide paigaldamine parklatesse.

Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris.

Lisad: | Asendiskeem M 1:2000

Tingimused
koostasid:

Linnaarhitekt               . ..……………………………..     Anu Joost
Ehitusjärelevalveinsener   …………………………….      Mati Jets
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest