Author: Asta Urb
Company: Haapsalu Linnavalitsus

K O R R A L D U S

Haapsalu,			      15.oktoober 2008 nr 687 

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Oja tn 6a, Haapsalu)

Läbi vaadanud Morobell OÜ (Oja tn 6, 90506 Haapsalu) 13.10.2008 esitatud taotluse nr 7-1.3/4756 laohoone projekteerimistingimuste saamiseks Oja tn 6a krundil ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, ehitusseaduse § 19, Haapsalu linna ehitusmääruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Oja tn 6a, Haapsalu külmhoone projekti projekteerimistingimused nr 23-08 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks Morobell OÜ (Oja tn 6, 90506 Haapsalu) korralduse koopia saatmisega posti teel, ehitus- ja planeerimisosakonnale (A.Joost). 
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.	Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees. 
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Ingrid Danilov
Linnapea					Erko Kalev 
					Linnasekretär

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 23/ 08  “13”oktoober 2008

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 687
15.oktoober 2008

Projekti nimetus | Taaralao projekt
Krundi asukoht | Oja tn 6a, Haapsalu
Taotleja nimi | Morobell OÜ

Krundi andmed

Oja tn 6a krundi:
•	pindala 4080 m2
•	katastritunnus 18301:018:0049
•	kinnistusraamatu reg.nr. 977932
•	maakasutuse sihtotstarve -  100% ärimaa

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: |

1.	Koostada  laohoone projekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega (EPN), standarditega (EVS). Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70).
2.	Projekti koosseisus  esitada asendiplaan M 1:500, millele on kantud krundi piirid, ol.olevad ja  projekteeritavad ehitised (ehitiste nurkade koordinaadid L-EST süsteemis) ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud, puud jne.
3.	Projekti koosseisus peavad sisalduma plaanid, vaated, lõiked mõõtkavas M 1:100.
4.	Projekteerimise aluseks on Aida 2, 3, 5, 7, 9, 11 ja Oja 1, 2, 6a kruntide detailplaneering, mis kehtestati Haapsalu LV 14.10.2005 korraldusega nr 723.
5.	Katuseharjajoon: paralleelne Oja tänavaga.
6.	Katusekatte materjal – plekk või kleebitav materjal; 
7.	Välisviimistlus: projekteerija ettepanekul (plekk-kate lubatud). Projekti mahus anda hoone välisviimistluse värvilahendus.
8.	Kui krunt piiratakse aiaga, siis anda projektis piirdeaia ja väravate lahendus.
9.	Projektis näidata ära vajalik  parkimine planeeritud krundil.
10.	Lahendada krundi heakorrastus, haljastus ning olmeprügi kogumine.
11.	Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused tellida krundi omanikul. 
12.	Kui hoone projekteeritakse naaberkinnistule lähemale kui 4m tuleb projekt kirjalikult kooskõlastada vastava naaberkinnistu omanikuga.
13.	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Lääne-Eesti  Päästekeskuses.
14.	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris.
15.	 Amortiseerunud olemasoleva laohoone lammutamiseks on nõutav lammutusprojekti alusel väljastatav lammutusluba.

Lisad: | Väljavõte detailplaneeringu põhijoonisest M 1:1000

Tingimused
koostasid:

Linnaarhitekt               . ..……………………………..     Anu Joost
Ehitusjärelevalve spetsialist……………………………   Mati Jets
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest