Author: Asta Urb
Last saved by: madis
Company: Haapsalu Linnavalitsus

K O R R A L D U S

Haapsalu,		23.novembrer 2004 nr 815

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Kaluri 30, Haapsalu)

Läbi vaadanud AS Eesti Lindsaw (asukoha aadress Kaluri 30, 90502 Haapsalu) 16.novembril 2004 esitatud taotluse nr 7-2.15/04/3331 tootmishoone juurdeehitusprojekti projekteerimistingimuste saamiseks Kaluri 30 kinnistul ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35 lõike 1, punktist 2, § 63, ehitusseaduse § 19, Haapsalu linna ehitusmääruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Kaluri 30, Haapsalu tootmishoone juurdeehitusprojekti projekteerimistingimused nr 29-04 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks AS-le Eesti Lindsaw (Kaluri 30, 90502 Haapsalu) korralduse koopia saatmisega posti teel, ehitus- ja arhitektuurigrupile (A. Joost) koopia üleandmisega allkirja vastu. 
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.	Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Teet Kallasvee 
Linnapea	Erko Kalev 
	Linnasekretär 

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 29/ 09  18. november  2004

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 815                    23.november 2004

Projekti nimetus | Tootmishoone juurdeehitusprojekt
Krundi asukoht | Kaluri 30, Haapsalu
Taotleja nimi | AS Eesti Lindsaw registrikood 10377036

Krundi andmed

katastritunnus 18301:002:0580, kinnistu registriosa number 15298, 
pindala 8945m^2, maakasutuse sihtotstarve - 100% tootmismaa

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: |

1.	Koostada tootmishoone (laohoone) juurdeehitusprojekt  arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70). 
2.	Projekti koosseisus esitada  asendiplaan M 1:500, millel on kantud krundi piirid, ol.olevad ja projekteeritavad hooned (nurgakoordinaadid L-EST süsteemis) ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud, puud jne.
3.	Projekti koosseisus antakse vaated, plaanid, lõiked mõõtkavas
 M 1:100. 
Krundi lubatud täisehitusprotsent on 45%. 
4.	Projekteerimisel lähtuda olemasoleva laohoone arhitektuursest lahendusest. Juurdeehituse kõrgus, katusekalded, avad, viimistlusmaterjalid ja värvitoonid projekteerida analoogselt laohoone parempoolse osaga.
5.	Vaadetel näidata  värvitoonid ja kõrgusmärgid. 
6.	Vajalik  parkimine lahendada kinnistu piires. 
7.	Lahendada krundi heakorrastus, haljastus ning olmeprügi kogumine.
8.	Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused taotleda omanikul.
9.	Projekteerimisel lähtuda tuleohutuse EPN nõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Läänemaa Päästeteenistuses.
10.	Projekt kooskõlastatakse Pärnu Tervisekaitse Läänemaa osakonnaga.
11.	Kui hoone projekteeritakse krundi piirile lähemale kui 5m tuleb projekt kirjalikult kooskõlastada vastava piirinaabriga.

Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris.

Lisad: | asendiskeem M 1:500

Tingimused
koostasid:

Linnaarhitekt               …. ..…………………………..     Anu Joost
Ehitusjärelevalveinsener   …………………………….      Mati Jets
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest