K O R R A L D U S

Haapsalu,	14. juuli 2005 nr 520

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Kastani tn 9a, Haapsalu)

Läbi vaadanud Lääne Maavalitsuse (Lahe tn 8, Haapsalu) 16.06.2005 esitatud taotluse nr 7-2.15/3215 sotsiaalkorteritega elamu projekti projekteerimistingimuste saamiseks Kastani 9a krundil ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, § 63, ehitusseaduse § 19, Haapsalu linna ehitusmääruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Kastani tn 9a, Haapsalu sotsiaalkorteritega elamu (noortekodu) projekti projekteerimistingimused nr 30-05 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks Lääne Maavalitsusele (Lahe tn 8, 90503 Haapsalu ) korralduse koopia saatmisega posti teel, ehitus- ja arhitektuurigrupile (A. Joost) koopia üleandmisega allkirja vastu. 
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.	Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees. 
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Teet Kallasvee 
Linnapea	Erko Kalev 
	Linnasekretär

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 30/ 05  “30” juuni  2005	
Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 520                   
14.juuli 2005	
Projekti nimetus	Sotsiaalkorteritega elamu (noortekodu)	
Krundi asukoht	Kastani 9a, Haapsalu 	
Taotleja nimi	Lääne Maavalitsus	
Krundi andmed	Maaüksuse pindala on 6710m2, maakasutuse sihtotstarve - 100% ühiskondlike hoonete maa	
Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: 		
	1.	Koostada projekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70).
2.	Projekti koosseisus esitada  topo-geodeetiline asendiplaan M 1:500, millele on kantud krundi piirid, ol.olevad ja  projekteeritavad ehitised (ehitiste nurkade koordinaadid L-EST süsteemis) ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud, puud jne.
3.	Projekti koosseisus peavad sisalduma projekteeritava hoone plaanid, vaated, lõiked mõõtkavas M  1:50 või 1:100, sõlmede joonised vajadusel M 1: 50, 20 .
4.	Hoone projekteerimisel lähtuda 29.10.2004 Haapsalu Linnavolikogu otsusega nr 144 kehtestatud detailplaneeringust.
•	Hoone asukoht valida planeeringuga määratud hoonestusalale.
•	Hoone maksimaalne kõrgus on 8,5m.
•	Välisviimistluseks - värvitud puitlaudis. 
•	Katused – madalakaldelised katused, analoogne kalle naaberkrundil asuva väikelastekodu katusekaldega.
•	Säilitada vähemalt 30% olemasolevast kõrghaljastusest.
•	Sissepääs krundile kavandada Vahtra tänavalt.
•	Parkimine korraldad omal krundil.
5.	Lahendada krundi heakorrastus, haljastus ning olmeprügi kogumine.
6.	Vajalik  parkimine lahendada kinnistu piires. 
7.	Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused taotleda omanikul.
8.	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Läänemaa Päästeteenistuses.
9.	Projekt kooskõlastada Tervisekaitse Läänemaa oakonnaga.
Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega       köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris. 	
Lisad:	Detailpalneeringu põhijoonis M 1:500 	
Tingimused
koostasid:	Linnaarhitekt               . ..……………………………..     Anu Joost
Ehitusjärelevalveinsener   …………………………….      Mati Jets
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest