Author: Asta Urb
Company: Haapsalu Linnavalitsus

K O R R A L D U S

Haapsalu,	25. august 2005 nr  593

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Tallinna mnt 63, Haapsalu)

Läbi vaadanud Ringo Veide (Tallinna mnt 63, 90509 Haapsalu) 17.08.2005 esitatud taotluse nr 7-2.15/3791 elamu juurdeehitusprojekti projekteerimistingimuste saamiseks Tallinna mnt 63 krundil ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, § 63, ehitusseaduse § 19, Haapsalu linna ehitusmääruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Tallinna mnt 63, Haapsalu elamu juurdeehitusprojekti projekteerimistingimused nr 31-05 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks Ringo Veide`le (Tallinna mnt 63, 90509 Haapsalu) korralduse koopia saatmisega posti teel, ehitus- ja arhitektuurigrupile (A. Joost) koopia üleandmisega allkirja vastu.
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.	Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Teet Kallasvee 
Linnapea	Erko Kalev 
	Linnasekretär

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 31/ 05  “23”august  2005

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 593                   
25.august 2005

Projekti nimetus | Elamu juurdeehitusprojekt
Krundi asukoht | Tallinna mnt 63, Haapsalu
Taotleja nimi | Ringo Veide

Krundi andmed

katastritunnus 18301:012:1390  
pindala 3028m^2, maakasutuse sihtotstarve - 100% väikeelamumaa

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: |

1.	Koostada elamu juurdeehitusprojekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70).
2.	Projekti koosseisus esitada  topo-geodeetiline asendiplaan M 1:500, millele on kantud krundi piirid, ol.olevad ja rekonstrueeritavad ja projekteeritavad ehitised (ehitiste nurkade koordinaadid L-EST süsteemis) ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud, puud jne.
3.	Projekti koosseisus peavad sisalduma plaanid, vaated, lõiked mõõtkavas M 1:100.
4.	Õuepoole, krundi sügavusse on lubatud projekteerida  elamule juurdeehitus, sissepääsu ette tuulekoda. 
5.	Projekteeritud juurdeehitus peab arvestama elamu arhitektuurse lahendusega (analoogsed viimistlusmaterjalid, katusekalded, akendetüübid jms).
9.   Projekti mahus anda elamu välisviimistluse värvilahendus. 
10.	Krundi tänavapoolsele piiril peab olema tänavale iseloomuliku kõrgusega puitpiire ja –väravad. 
11.	Vajalik  parkimine lahendada krundi piires. 
12.	Lahendada krundi olmeprügi kogumine.
13.	Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks taotleda omanikul tehnilised tingimused AS Haapsalu Veevärgilt.
14.	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Läänemaa Päästeteenistuses.
15.	Projekt peab olema kirjalikult kooskõlastatud kaasomanikuga.
Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega       köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris.

Lisad: | asendiskeem M 1:500

Tingimused
koostasid:

Linnaarhitekt               . ..……………………………..     Anu Joost
Ehitusjärelevalveinsener   …………………………….     Mati Jets
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest