K O R R A L D U S

Haapsalu,					                                  09. oktoober 2013 nr 625

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Oja tn 10, Haapsalu)

Läbi vaadanud Haapsalu Linnavalitsusele esitatud taotluse  projekteerimistingimuste saamiseks Haapsalus Oja tn 10 kinnistul asuva laohoone tootmishooneks ümberehituse projekti koostamiseks ja juhindudes ehitusseaduse § 19 lg 1 p 2, lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse § 22, § 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Haapsalus Oja tn 10 laohoone tootmishooneks ümberehituse projekti projekteerimistingimused nr 37-13 (lisatud).
2.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Sukles     
Linnapea  				Erko Kalev
				Linnasekretär

                                                                         Lisa 
Haapsalu Linnavalitsuse 
                                                                                         09.10.2013.a.
                                                                                                              korraldusele  nr 625

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 37-13
OLEMASOLEVA LAOHOONE TOOTMISHOONEKS ÜMBEREHITUSE  EHITUSPROJEKTI  KOOSTAMISEKS OJA TN 10 KINNISTULE.

ASUKOHT     	       Oja tn 10, Haapsalu, Läänemaa 
                                            
KINNISTU     
katastritunnus:                   18301:018:0059
registriosa number:             2108332 
pindala:                              1138m2
omanik:                              Haapsalu Alumiinium OÜ

Kinnistul paiknevate ehitiste loetelu ehitisregistri andmetel: laohoone reg nr 105000811

1.	Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks
1.1	ÜLDIST: Käesolevate tingimuste alusel projekteeritakse olemasoleva laohoone ümberehitamine tootmishooneks. Projekteeritakse hoone sisesed ümberehitused, s.h. olmeruumid. Käesolevate tingimuste alusel ei projekteerita hoone laiendamist. 
1.2	HOONESTUSALA: olemasolev. 
1.3	HOONE KAUGUS TÄNAVAPOOLSEST KRUNDIPIIRIST: olemasolev. 
1.4	KRUNDI LUBATAV SUURIM EHITUSALUNE PIND: olemasolev.
1.5	EHITISTE LUBATUD SUURIM KÕRGUS: olemasoleva laohoone kõrgus. 
1.6	KORRUSTE ARV: olemasoleva 1 korruselise laohoone mahus on lubatud projekteerida osaliselt kahekorruseline osa (olmeruumid, ladu jms). 
1.7	KATUSETÜÜP: olemasolev kahepoolne kaldkatus. 
1.8	KATUSEKALLE: olemasolev.
1.9	KATUSEKATE: olemasolev (plekk). 
1.10	HARJAJOON/RÄÄSTAJOON: paralleelne Oja tänavaga.  
1.11	AKNAD, UKSED, VÄRAVAD: projekteerida vastavalt vajadustele, määrata projektiga. 
1.12	VÄLISVIIMISTLUS: profiilplekk. 
1.13	PARKIMINE: projektis näidata ära parkimine krundil. 
1.14	TULEOHUTUS: tagada ehitise vastavus tuleohutusnõuetele.
1.15	KÕRGUSLIK SIDUMINE: olemasolev. 
1.16	HEAKORD: lahendatud varem koostatud projektiga.  

2.	Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:
2.1	Riigiasutused: Lääne-Eesti  Päästekeskus.

3.	Insenertehnilised nõuded projekteerimisele
3.1	Kinnistu tehnovõrkude liitumispunktide asukoha muutmisel taotleda võrguvaldajatelt tehnilised tingimused.

4.	Muud nõuded
4.1	Projekti koosseis peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele 
nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).
4.2	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest.
4.3	Asendiplaan koostada digitaalselt mõõdistatud topo-geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega mõõtkavas M1:500. 
4.4	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.
Lisa: Oja tn 10 asendiskeem 1 lehel

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.