Author: Asta Urb
Last saved by: Your User Name
Company: Haapsalu Linnavalitsus

K O R R A L D U S

Haapsalu,			    	1. juuli 2009 nr   376

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Oja tn 6a, Haapsalu)

Läbi vaadanud Morobell OÜ (Oja tn 6a, 90506 Haapsalu) 18.06.2009 esitatud taotluse nr 7-2.15/2905 laohoone projekteerimistingimuste saamiseks Oja tn 6a krundil ja juhindudes ehitusseaduse § 19 lg 1 p 2, lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse § 22, § 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Oja tn 6a, Haapsalu laohoone projekteerimistingimused nr 13-09 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks Morobell OÜ (Oja tn 6a, 90506 Haapsalu) korralduse koopia saatmisega posti teel, ehitus- ja planeerimisosakonnale (A.Joost). 
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.	Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees. 
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Ingrid Danilov
Linnapea 				Erko Kalev
				Linnasekretär

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 13/ 09  “25”juuni 2009

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 
1.juuli 2009

Projekti nimetus | Laohoone projekt
Krundi asukoht | Oja tn 6a, Haapsalu
Taotleja nimi | Morobell OÜ

Krundi andmed

Oja tn 6a krundi:
•	pindala 3805 m2
•	katastritunnus 18301:018:0049
•	kinnistusraamatu reg.nr. 977932
•	maakasutuse sihtotstarve -  100% ärimaa

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: |

1.	Koostada laohoone projekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega (EPN), standarditega (EVS). Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70).
2.	Projektlahendus peab vastama energiatõhususe miinimumnõuetele (MKM 20.12.2007 määrus nr 258).
3.	Projekti koosseisus  esitada asendiplaan M 1:500, millele on kantud krundi piirid, ol.olevad ja  projekteeritavad ehitised (ehitiste nurkade koordinaadid L-EST süsteemis) ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud, puud jne.
4.	Projekti koosseisus peavad sisalduma plaanid, vaated, lõiked mõõtkavas M 1:100.
5.	Projekteerimise aluseks on  tn 6a, 10 ja Oja tn 4, 4a, Aida tn 5, 9 kruntide detailplaneering, mis kehtestati Haapsalu LV 11.03.2009 korraldusega nr 168.
6.	Kui projekteeritava hoone alla jäävad olemasolevad kommunikatsioonid, siis tuleb need ümber tõsta.
7.	Hoone suurim kõrgus: 10,0m. Katuseharjajoon: paralleelne Oja tänavaga.
8.	Katusekatte materjal – plekk või kleebitav materjal; 
9.	Välisviimistlus: projekteerija ettepanekul (plekk-kate lubatud). Projekti mahus anda hoone välisviimistluse värvilahendus.
10.	Kui krunt piiratakse aiaga, siis anda projektis piirdeaia ja väravate lahendus.
11.	Projektis näidata ära vajalik  parkimine planeeritud krundil.
12.	Lahendada krundi heakorrastus, sadevete ärajuhtimine ning olmeprügi kogumine.
13.	Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused taotleda krundi omanikul. 
14.	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Lääne-Eesti  Päästekeskuses.
15.	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris.

Lisad: | Väljavõte detailplaneeringu põhijoonisest M 1:1000

Tingimused
koostasid:

Aselinnapea                 ………………………………..    Toivo Hein
Linnaarhitekt               . ..……………………………..     Anu Joost
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest