K O R R A L D U S

Haapsalu					                                  28. veebruar 2014 nr 142

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Tööstuse tn 15a, Haapsalu)

Haapsalu Linnavalitsus on läbi vaadanud taotluse Tööstuse tn 15a kinnistul asuva garaaži rekonstrueerimise ehitusprojekti  projekteerimistingimuste saamiseks. Tingimuste alusel projekteeritakse osa olemasolevast garaažist töökojaks, soojustatakse ja viimistletakse fassaadid. Ehitusalust pinda ei suurendada.  Juhindudes ehitusseaduse § 19 lg 1 p 2, lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse § 22, § 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Haapsalus Tööstuse tn 15a kinnistul asuva garaaži rekonstrueerimise  ehitusprojekti projekteerimistingimused nr 9-14 (lisatud).
2.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Sukles    
Linnapea  				Erko Kalev
				Linnasekretär

Lisa 
Haapsalu Linnavalitsuse 
                                                                                   28.02.2014.a. korraldusele nr 142

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED nr 9-14
GARAAŽI REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS HOONESTATUD KINNISTULE.

ASUKOHT                       Tööstuse tn 15a, Haapsalu, Läänemaa
KINNISTU     
katastritunnus:                  18301:019:0006
registriosa number:            16990/16990 
pindala:                             3063m2
omanik:                             Workshop OÜ

1.	projekteerimise lähtematerjal
1.1	Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti vabariigi ja Haapsalu linna õigusaktidest.
1.2	Kehtiv üldplaneering: Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr 84 kehtestatud „Haapsalu üldplaneering“.
1.3	Katastriüksuse sihtostarve: tootmismaa.
1.4	Krundi üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon: tootmismaa.
1.5	Kinnistul paiknevate ehitiste loetelu ehitisregistri andmetel: 
-	garaaž (registrikood 105000701).  

2.	Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks
2.1	ÜLDIST: osa olemasolevast garaažist kavandatakse ümber ehitada töökojaks (mööbli pooltoodete komplekteerimine). Vastavalt vajadusele projekteeritakse siselahendus (töökoda, olemruumid jms). Kavandatakse hoone soojustamine ja uus välisviimistlus. Ei projekteerita hoone laiendamist.  
2.2	HOONESTUSALA: olemasolev. 
2.3	EHITISTE SUURIM KÕRGUS: olemasolev. 
2.4	KATUSETÜÜP: olemasolev madalakaldeline viilkatus. 
2.5	KATUSEKALLE: olemasolev.
2.6	AKNAD, UKSED, VÄRAVAD: projekteerida olemasolevate akende, uste ja väravate asendamine, vajadusel võib projekteerida uusi avasid.  
2.7	VÄLISVIIMISTLUS: projekteerida hoone soojustamine ja välisviimistluse lahendus (materjalid, värvitoonid). 
2.8	PIIRDED JA VÄRAVAD: puuduvad.
2.9	PARKIMINE: olemasolev. 
2.10	TULEOHUTUS: tagada ehitise vastavus tuleohutusnõuetele.
2.11	KÕRGUSLIK SIDUMINE: olemasolev. 

3.	Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:
3.1	Riigiasutused: Lääne-Eesti  Päästekeskus.
 
4.	Insenertehnilised nõuded projekteerimisele
4.1	Kinnistu tehnovõrkude liitumispunktide asukoha muutmisel taotleda võrguvaldajatelt tehnilised tingimused.

5.	Muud nõuded
5.1	Projekti koosseis peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele 
nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).
5.2	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest.
5.3	Asendiplaan koostada topo-geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega mõõtkavas M1:500. Esitada rekonstrueeritava hoone koordinaadid L-EST97 koordinaatsüsteemis.
5.4	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.