Title: HAAPSALU LINNAVALITSUS
Author: Anu
Last saved by: Asta Urb

K O R R A L D U S

Haapsalu,                                                                                	     28.mai 2008 nr 403

Projekteerimistingimuste kinnitamine 
(Westmeri tn 2 Haapsalu)

Läbi vaadanud OÜ Parila Klaas (Westmeri 2, Haapsalu) ja OÜ Airon (Westmeri 4, Haapsalu)  15.05.2008   esitatud  ühistaotluse nr 7-2.15/2629 projekteerimistingimuste saamiseks Westmeri tn 2 ja 4 kinnistutel asuvate olemasolevate tootmishoonetele juurdeehituse projekteerimiseks ja juhindudes ehitusseaduse § 19, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse § 22, § 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:	

1.	Kinnitada Westmeri tn 2 Haapsalu olemasolevale tootmishoonetele juurdeehituste  ehitusprojekti  projekteerimistingimused nr 16-07 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks Parila Klaas OÜ-le (Westmeri tn 2, Haapsalu) korralduse  koopia saatmisega posti teel, ehitus- ja planeerimisosakonnale (A. Joost) koopia üleandmisega allkirja vastu. 
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.	Korraldus avalikustada  väljapanekuga linnavalitsuse fuajees. 
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Ingrid Danilov 
Linnapea                                                                              		 Erko Kalev 
                                                                                              		Linnasekretär 

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 16/ 08  “26”mai  2008

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 
Nr 403    28.mai 2008

Projekti nimetus | Olemasoleva tootmishoone juurdeehitusprojekt
Krundi asukoht | Westmeri 2
Taotleja nimi | Parila Klaas OÜ
Krundi andmed | Westmeri 2: katastritunnus 18301:002:0500, kinnistusraamatu registriosa nr 618432, pindala 2470 m^2, maakasutuse sihtotstarve - 100% tootmismaa;
Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: |

1.	Koostada tootmishoone juurdeehituse ehitusprojekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70), otsustada hoovil asuva, vanalinna sobimatu garaaži saatus;
2.	Projekti koosseisus esitada asendiplaan M 1:500 digitaalselt koostatud topo-geodeetilisel alusplaanil, millele on kantud krundi piirid, ol.olevad ja projekteeritavad hooned (nurgakoordinaadid L-EST süsteemis) ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud, puud jne.
3.	Projekti koosseisus antakse vaated, plaanid ja lõiked mõõtkavas 1:50 või 1:100, detailid vastavalt vajadusele.
4.	Projekteeritav juurdeehitus peab olema alla 33% krundil olevate hoonete mahust.
5.	Juurdeehituse korruselisus – üks.
6.	Juurdeehituse võib projekteerida blokeeritult naaberkrundil asuva tootmishoonega, krundipiirile tuletõkkemüür.
7.	Projektis anda välisviimistluse lahendus, värvitoonid, reklaami asukohad. Fassaadide viimistlus lahendada terviklikult koos olemasoleva hoone fassaadide viimistlusega. Kui Westmeri  2 ja 4 juurdeehitused projekteeritakse blokeeritult, siis anda tootmishoonete fassaadi- ja viimistluselahendus ühel joonisel.
8.	Siseruumide lahendus projekteerida vastavalt funktsioonile .   
9.	Lahendada krundi heakorrastus, haljastus ning olmeprügi kogumine.
10.	Näidata ära parkimiskohad krundil.
11.	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Lääne-Eesti Päästekeskuses.
12.	Projekt kooskõlastada Pärnu Tervisekaitseameti Pärnu osakonnaga.
13.	Kui projekteeritakse ehitamist krundi piirile lähemale kui 4m, tuleb projekt kooskõlastada kirjalikult naaberkrundi omanikuga.
Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega       köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris.

Lisad: | asendiskeem M 1:500

Tingimused
koostasid:

Linnaarhitekt                                                    .……….. ..   Anu Joost
Ehitusjärelevalve spetsialist                             …………....  Mati Jets
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest