Author: Asta Urb
Company: Haapsalu Linnavalitsus

K O R R A L D U S

Haapsalu,	28. veebruar 2006 nr 171

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Kuuse tn 28, Haapsalu)

Läbi vaadanud OÜ Aardemaa (asukoha aadress Kastani tn 1, 90508 Haapsalu) 14.veebruaril 2006 esitatud taotluse nr 7-2.15/895 kauplusehoone juurdeehitusprojekti projekteerimistingimuste saamiseks Kuuse tn 28 krundil ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 2, § 63, ehitusseaduse § 19, Haapsalu linna ehitusmääruse § 23 ja § 24 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada Kuuse tn 28, Haapsalu kauplusehoone juurdeehitusprojekti projekteerimistingimused nr 9-06 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks OÜ Aardemaa (Kastani tn 1, 90508 Haapsalu) korralduse koopia saatmisega posti teel, ehitus- ja arhitektuurigrupile (A. Joost) koopia üleandmisega allkirja vastu.
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4.	Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.
5.	Korralduse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Martin Schwindt
Aselinnapea	Erko Kalev
	Linnasekretär

TINGIMUSED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS
Ehitusseadus § 19 lg1
Nr. 9/ 06  “20”veebruar  2006

Tingimused kinnitatud:
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 
nr  171     28.veebruar  2006

Projekti nimetus | Kauplusehoone juurdeehitusprojekt
Krundi asukoht | Kuuse tn 28, Haapsalu
Taotleja nimi | OÜ Aardemaa, 10109175

Krundi andmed

katastritunnus 18301:015:0005, kinnistu nr 1159532,
pindala 4689m^2, maakasutuse sihtotstarve - 100% ärimaa

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevat: |

1.	Koostada kauplusehoone juurdeehitusprojekt arvestades tuletõrje, tervisekaitse ning teiste kehtivate normidega. Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (MKM 27.12.2002.a määrus nr 70).

2.	Projekti koosseisus esitada  digitaalselt mõõdistatud asendiplaan M 1:500, millele on kantud krundi piirid, ol.olevad ja projekteeritavad hooned (nurgakoordinaadid L-EST süsteemis) ol. olevad tehnovõrgud, projekteeritud tehnovõrgud, puud jne.

3.	Projekti koosseisus antakse vaated, plaanid, lõiked mõõtkavas M 1:100.

4.	Projekteerimisel lähtuda Haapsalu Linnavalitsuse 13.05.2004 korraldusega nr 375 kehtestatud Kuuse tn 28 krundi detailplaneeringust. 

5.	Krundi ehitusõigus:
•	sihtotstarve – 100% ärimaa
•	suurim lubatud kõrgus – 9m
•	suurim hoonete alune pind –2600m^2
•	lubatud korruselisus – 2

6.	Arhitektuursed hoonestus tingimused vt detailplaneeringu seletuskiri p.4

7.	Vajalik  parkimine lahendada kinnistu piires. 

8.	Lahendada krundi heakorrastus, haljastus ning olmeprügi kogumine.

9.	Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused taotleda omanikul.

10.	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest. Projekt kuulub kooskõlastamisele Läänemaa Päästeteenistuses.

Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud tehniline projekt 2 eksemplaris.

Lisad: | Koopia detailplaneeringu põhijoonisest M 1:500

Tingimused
koostasid:

Linnaarhitekt               . ..……………………………..     Anu Joost
Ehitusjärelevalveinsener   …………………………….      Mati Jets
Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest