K O R R A L D U S

Haapsalu,					                                28. detsember 2012 nr 729

Projekteerimistingimuste kinnitamine (kaugkütte-
torustiku lõikude K2A-K1.6 ja K2A-K2.6 
rekonstrueerimine, Haapsalu)

Läbi vaadanud Erakütte AS Haapsalu osakonna esitatud taotluse kaugküttetorustiku lõikude K2A-K1.6 ja K2A-K2.6  rekonstrueerimise projekteerimistingimuste saamiseks ja juhindudes ehitusseaduse § 19 lg 1 p 2, lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse § 23, § 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1.	Kinnitada kaugküttetorustiku lõikude  K2A-K1.6 ja K2A-K2.6 rekonstrueerimisprojekti projekteerimistingimused nr 32-12 (lisatud).
2.	Korraldus teha teatavaks Eraküte AS Haapsalu osakonnale (rein.paju@dalkia.ee) ja
DEM Projekt OÜ-le (irina@demprojekt.ee) korralduse koopia saatmisega e-posti teel.
3.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Sukles   
Linnapea 				Erko Kalev
				Linnasekretär

Lisa 
Haapsalu Linnavalitsuse 
                                                                                   28.12.2012.a. korraldusele nr 729

PROJEKTERIMITINGIMUSED nr 32-12
KAUGKÜTTETORUSTIKU REKONSTRUEERMISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS (kaugküttetorustiku lõigud  K2A-K1.6 ja K2A-K2.6).

ASUKOHT: Haapsalu linn, Läänemaa                  

Pos	Aadress	Tunnus	Sihtotstarve	Märkused	
I	Kaugküttetorustiku lõik K2A-K1.6				
1	Niine tn 34	18301:014:0860	Tootmismaa 100%	Katlamaja, AS Eraküte	
2	Niine tänava lõik 4	18301:014:0027	Transpordimaa 100%	munitsipaalmaa	
3	Sireli tn	18301:014:0018	Transpordimaa 100%	munitsipaalmaa	
4	Tamme tänava lõik 1	18301:015:0036	Transpordimaa 100%	munitsipaalmaa	
5	Tamme tn 19a	18301:015:0220	Elamumaa 100%	eramaa 	
6	Tamme tn 19	18301:015:0011	Elamumaa 100%	eramaa 	
7	Tamme tn 17a	18301:015:0012	Elamumaa 100%	eramaa	
8	Tamme tn 17	18301:015:0008	Elamumaa 100%	eramaa	
					
II	Kaugküttetorustiku lõik K2A-K2.6				
9	riigimaa	EHAK kood 0183		riigimaa	
10	Niine tn 34a	18301:014:0005	Elamumaa 100%	eramaa	
11	Lihula mnt 13	18301:014:0006	Ühiskondlike ehitiste maa 100%	munitsipaalmaa	
12	Lihula mnt 9	18301:014:0900	Elamumaa 100%	eramaa	
13	Lihula maantee lõik 1	18301:013:0048	Transpordimaa 100%	munitsipaalmaa	
14	Lihula mnt 10a	18301:013:0012	Ärimaa 100%	munitsipaalmaa	
15	Lihula mnt 10b	-	transpordimaa	riigimaa	
16	Lihula mnt 10	18301:013:0051	Ärimaa 100%	munitsipaalmaa	
17	Mulla tänav	18301:009:0053	Transpordimaa 100%	munitsipaalmaa	

1.	Projekteerimise lähtematerjal
1.1	Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti vabariigi õigusaktidest.
1.2	Kehtiv üldplaneering: Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr 84 kehtestatud „Haapsalu üldplaneering“.

2.	Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks
2.1	ÜLDIST: kavandatakse rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud kaugküttetorustik, mis asub linna tänavamaal. 
2.2	HEAKORRASTUS: projektis näha ette murupindade, kõnniteede ja sõiduteede katendite taastamine.
Tänavamaade taastamisel arvestada:
•	Haapsalu Linnavolikogu 26.02.2010 määrusega nr 5 „Haapsalu linna kaevetööde eeskiri“, mis reguleerib kaevamist ja kaeve taastamist.
•	Haapsalu Linnavolikogu 26.02.2010 määrus nr 6 „Teede ja tänavate sulgemise maks“.

3.	Muud nõuded
3.1	Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele 
nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).
3.2	Asendiplaan koostada digitaalselt mõõdistatud topo-geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega mõõtkavas M1:500. Geodeetiline alusplaan ei tohi olla vanem kui 2 aastat.
3.3	Projekteerimisel lähtuda AS Eraküte Haapsalu osakonna koostatud soojustorustiku projekteerimise lähteülesandest nr 2/2012.
3.4	Enne ehitusloa taotlemist seada isiklik kasutusõigus AS Erakütte kasuks nende rekonstrueeritavate torustike osas, mis asuvad linna tänavamaadel. 
3.5	Enne ehitusloa taotlemist sõlmida trassi ehituseks eramaa omanikega kokkulepe.
3.6	Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.

4.	Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:
4.1	AS Eraküte Haapsalu osakond;
4.2	kõigi maaomanikega (kaasaarvatud Haapsalu Linnavalitsusega Lihula mnt 13 kinnistu osas), kelle kinnistutel asuvaid torustikke projekteeritakse;
4.3	kõigi antud maa-alal maa-aluseid kommunikatsioone omavate asutustega. 

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.
Lisad: 1. asendiskeem lõik K2A-K1.6
           2. asendiskeem lõik K2A-K2.6